**Müller Akustik Solid-Line Wallpanel**

Abmessungen: max. 3000 x 1500 mm

**Rahmenloser Wandabsorber stoffbespannt mit 100 % Schurwolle**

* **Format (mm):** Länge: ………… mm,  
   Breite: …………… mm
* **Stärke: ….** mm, *(min. 20, max. 100 mm)*
* **Kantenausführung:** …………………………………..…  
   scharfe Kante, Pyramidenkante, hinterschnittene Kante, abgerundete Kante, gefaste Kante
* **Farbe:** ……………… (Ausführung in B1aus Farbkarten Hollandfelt)  
   (Ausführung ohne Brandschutz Camira Blazer)
* Sichtseitige Flächen und Kanten einfarbig stoffbeschichtet.
* **Demontierbarkeit:** leicht demontierbar
* **Gewicht:** 5,3
* kg/m²
* **Einlage:** Einlage aus nichtbrennbarer Steinwolle A2 gem. DIN 4102. d0 (gem. DIN EN 13501-1)
* **Oberfläche:** Stoff aus 100% Schurwolle , B1 schwer entflammbar (Hollandfelt)
* **Absorbtionsklasse A**
* **Absorbtionsgrad αw = 0,9**  125Hz = 0,25; 250Hz = 0,6; 500Hz =0,90; 1000Hz = 1,0; 2000Hz = 1,0; 4000Hz = 1,0;
* **Reinigung:**  staubsaugen, mit feuchtem Tuch abwischen oder mit speziellem Polsterschaum behandeln,
* **Optionale Ausstattungen:**  
   - Stoff abnehmbar mit Klettband (Xtrem ist waschbar bei 60°)  
   - Ausführung als Magnet Pinwand (Metallschienen unter dem Stoff)

Infos unter: [www.mueller-akustik.de](http://www.mueller-akustik.de)

Leitfabrikat: Müller Akustik - Solid Line Wallpanel

**Menge: ……….. Stk. EP: ……… GP: …………………**

**BEFESTIGUNGEN Wandabsorber**



**Befestigung** Müller AkustikMontagebeschlag

Bedarf: 4-8 Stk. je nach Absorbergröße

**Menge: ……….. Stk. EP: ……… GP: …………………  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**



Müller Akustik **Aushängesicherung**   
 optional

Bedarf: 2 Stk. je Absorber  
 zusätzlich zu Montagebeschlägen

**Menge: ……….. Stk. EP: ……… GP: …………………  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**