**Müller Akustik - PE-Deckensegel 50mm**

Material: Thermisch und mechanisch verfestigte, akustisch offene Polyesterwolle. Zu 100% Feuchtebeständig. Polyesterwolle aus 60% recyceltem Material und zu 100% recyclingfähig.

Die Polyesterwolle ist nach Ökotex-Standard 100 – Produktgruppe 1 – Babyartikel zertifiziert.

Die Reinigung erfolgt nach Herstellervorgabe durch: Trockenreinigung, Nassreinigung, Schaumreinigung

Format (L x B): …mm x …mm (max. 1600mm x 2400mm), Durchmesser: …mm (max. 1590mm)

Stärke: 50mm

Kante: scharfkantig geschnitten, ohne Rahmen

Farbe: weiß – standard

Oberfläche: thermisch verfestigte, glatte Oberfläche

Unterkonstruktion: werksseitig rückseitig aufgebrachte Aussteifungsprofile

Abhängung: Seilabhängung …mm, Magnetbefestigung

***Nur bei Magnetbefestigung ins LV aufzunehmen***

Unterkonstruktion Absorber: werksseitig rückseitig mechanisch fixierte Magneten mit Nivellierfunktion +- 2mm

Unterkonstruktion Decke: werksseitig gelieferte 10cm x 10cm Magnetkontaktplatten

Abhängung: werksseitig geprüfte Magnetbefestigung, Müller Akustik Magnet-System

Baustoffklassifizierung: B1

Absorptionswerte – äquivalente Absorptionsfläche bei 250mm Abhanghöhe

Elementgröße: 2400mm x 1200mm – Messung im eigenen Hallraum

125 Hz – 1,70

250 Hz – 3,15

500 Hz – 4,10

1000 Hz – 4,00

2000 Hz – 4,50

4000 Hz – 4,50

Informationen unter: www.mueller-akustik.de

Leitfabrikat: Müller Akustik PE Deckensegel 25mm (oder gleichwertig)

Menge: … Stück

Preis: …€ pro Stück