**Mehrkosten – Stoffbespannung nach Herstellerkollektion**

Mehrpreis für die werksseitige Stoffbespannung für die in der Vorposition beschriebenen Deckensegel / Wandabsorber.

Material: Müller Akustik – Stoffkollektion – Standard einfarbig

Der Bezugsstoff ist nach Ökotex-Standard 100 zertifiziert.

Die Reinigung erfolgt nach Herstellervorgabe durch: Trockenreinigung, Nassreinigung, Schaumreinigung.

Dekor: nach Wahl des AG

Bespannung: fixiert und befestigt durch ökologisch unbedenklichen und lösemittelfreien Kleber auf Wasserbasis.

Auftrag ohne akustische Beeinträchtigung.

Menge: … Stück

Preis: …€ pro Stück

**Mehrkosten – umlaufendes Aluminiumprofil**

Mehrpreis für ein werksseitig angebrachtes umlaufendes Aluminiumprofil für die in der Vorposition beschriebenen Deckensegel / Wandabsorber.

Material: Aluminium

Farbe: Aluminium natur gebürstet, gepulvert ähnl. RAL …

Baustoffklassifizierung: A1

Menge: … Stück

Preis: …€ pro Stück

**Mehrkosten – Farbbeschichtung nach RAL o. NCS**

Mehrpreis für die werksseitige Lackierung für die in der Vorposition beschriebenen Deckensegel / Wandabsorber.

Material: Müller Akustik – Farbbeschichtung aus umweltfreundlicher, lösemittelfreier und emissionsminimierter Dispersionsfarbe. Zertifiziert durch das Institut „Bauen und Umwelt e.V. (EPD – environmental product declaration). Frei von Fogginaktiven Substanzen.

VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG: < 0.1 %

Die Reinigung erfolgt nach Herstellervorgabe durch: Trockenreinigung, Nassreinigung.

RAL oder NCS Ton: ähnlich ….

Oberfläche: gesprüht, vollflächig deckend

Kanten: gesprüht, vollflächig deckend

Rückseite: nicht beschichtet – standard weiß

Baustoffklassifizierung: B1

Auftrag ohne akustische Beeinträchtigung.

Menge: … Stück

Preis: …€ pro Stück

**Mehrkosten – Ausschnitt eckig oder rund**

Mehrpreis für den werksseitigen, runden oder eckigen, Ausschnitt für die in der Vorposition beschriebenen Deckensegel / Wandabsorber.

Der Ausschnitt erfolgt per werksseitigen Maschinenschnitt.

Der Ausschnitt wird durch den Auftraggeber vorgegeben und wird als CAD-Zeichnung bereitgestellt.

Ausschnittgröße: …mm x …mm, Durchmesser: …mm

Kanten: gerade Schnittkante ohne zusätzliche Beschichtung

Menge: … Stück

Preis: …€ pro Stück