**Müller Akustik Solid-Line Creative**

Abmessungen: max. 2400 x 1200 mm

**Rahmenloser Wandabsorber stoffbespannt**

* **Formate (mm):** Dreieck, Raute, Trapez, Kreis Wolke
* **Stärke: 25 oder** 45 mm,  
    
   Länge: ………… mm, Breite: ……… mm , Stärke ……………mm
* **Farbe:** ……………… (aus Farbkarten z.B. [Camira Xtrem](https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/xtreme)e   
   [Camira Xtrem](https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/xtreme)e Optionale Ausführung als Fotodruck
* Sichtseitige Flächen und Kanten einfarbig stoffbeschichtet oder als Fotodruck
* **Demontierbarkeit:** leicht demontierbar, Seilabhängung mit Haken
* **Gewicht:** 5,3 kg/m²
* **Einlage:** Einlage aus nichtbrennbarer Steinwolle A2 gem. DIN 4102. d0 (gem. DIN EN 13501-1)
* **Oberfläche:** Stoff aus 100% recyceltem Polyester (Camira Xtreme) (EU Ecolabel), schwerentflammbar B1 nach DIN 4102; weitere Test z.B. BS EN 1021-1 (Zigaretten-Test), BS EN 1021-2 (Streichholztest); hergestellt nach Zertifikat EU Ecolabel; die Farbstoffe sind nicht schwermetallhaltig
* **Reinigung:**  staubsaugen, mit feuchtem Tuch abwischen oder mit speziellem Polsterschaum behandeln, Desinfektion gem. Hersteller-Pflegerichtlinien
* **Optionale Ausstattungen:**  
   - Stoff abnehmbar mit Klettband (Xtrem ist waschbar bei 60°)  
   - Ausführung als Magnet Pinwand (Metallschienen unter dem Stoff)

Infos unter: [www.mueller-akustik.de](http://www.mueller-akustik.de)

Leitfabrikat: Müller Akustik - Solid Line Wallpanel creative

**Menge: ……….. Stk. EP: ……… GP: …………………**

**BEFESTIGUNGEN Wandabsorber**



**Befestigung** Müller AkustikMontagebeschlag

Bedarf: 4-8 Stk. je nach Absorbergröße

**Menge: ……….. Stk. EP: ……… GP: …………………  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**



Müller AkustikAushängesicherung

Bedarf: 2 Stk. je Absorber  
 zusätzlich zu Montagebeschlägen

**Menge: ……….. Stk. EP: ……… GP: …………………  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**



Müller Akustik Seilalbhänger   
 verstellbar 100 bis1500 mm

**Menge: ……….. Stk. EP ……… GP:………………**